Manuel d’instruction

Horloge SPU73

Un grand soin a été apporté à la fabrication de cette pendule. Elle est équipée d'un mouvement mécanique garanti 2 ans.

Afin de profiter pleinement de votre horloge, veuillez prendre le temps de lire attentivement ces instructions.

# Mise en marche

Insérer une pile LR6 (AA – 1,5V) dans le mouvement en respectant les polarités. Libérer la sécurité du balancier en exerçant une légère pression vers la droite si nécessaire. Régler l’heure désirée au moyen du bouton rotatif se situant au dos du mouvement.

# Sélection de la sonnerie

WM : sonnerie tous les ¼ d’heure (Westminster) et décompte des heures.

BB : sonnerie à la ½ heure et décompte des heures.

La mélodie se mettra en route pour la 1ère fois à l’heure pleine. On pourra alors entendre la mélodie sélectionnée et le gong (une fois) indépendamment du réglage de l’heure.

Les heures suivantes, le gong horaire retentira par rapport à l’heure indiquée sur la pendule.

Le mouvement effectuera une 1ère synchronisation lors du passage de la position sur 1 heure. C’est après que le gong retentira aux heures exactes.

En commutant d’une mélodie à l’autre, la pendule sonnera avec la mélodie souhaitée à la prochaine heure pleine. En commutant d’une mélodie à l’autre, celle actuellement en cours ne sera pas interrompue.

A noter que le volume est réglable.

# Arrêt de sonnerie de nuit

Il fonctionne de 22h15 à 6h45 sous forme de diminution du son. Pour activer cette fonction, placez le sélecteur de mélodie souhaitée sur WM ou BB et sur le symbole de la lune. Si la diminution n’est pas activée pendant la nuit, avancez l’heure à l’aide du bouton de mise à l’heure de 12 heures.

Pour avoir la sonnerie en permanence, positionnez le bouton sur le soleil.